<https://www.cnblogs.com/520playboy/p/6275022.html>

>/dev/null ----输出重定向到空，即不输出到控制台

2>&1 -----错误定位到输出

>/dev/null 2>&1